**Connexions de base entre l'écran TFT 1,77" et l'Arduino Uno :**

| **Fonction de l'écran** | **Broche de l'écran TFT** | **Broche Arduino Uno (SPI)** |
| --- | --- | --- |
| **VCC** (Alimentation) | VCC | 5V |
| **GND** (Masse) | GND | GND |
| **CS** (Chip Select) | CS | 10 (modifiable dans le code) |
| **RESET** (Réinitialisation) | RST | 9 (modifiable dans le code) |
| **DC** (Data/Command) | DC | 8 (modifiable dans le code) |
| **MOSI** (Master Out Slave In) | SDA (ou MOSI) | 11 (SPI MOSI) |
| **SCK** (Serial Clock) | SCL (ou SCK) | 13 (SPI SCK) |
| **LED** (Rétroéclairage, si disponible) | LED | 3.3V ou 5V (selon l'écran) |